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摘  要：武汉东湖以大型城市湖泊的形态存在于综合型特大城市武汉的东部边缘区。该地区近年来经历了快速城市化过程，是研究快速城市化背景下城市水体变化的理想区域。基于Landsat影像（空间分辨率为30 m），利用改进的归一化差异水体指数（Modification of Normalized Difference Water Index, MNDWI）提取东湖水体数据，参考同时期的Google Earth影像对提取的水体数据进行修正，最后得到1990、1995、2000、2005、2010、2015和2020年7期东湖水体形态数据。数据统计结果表明，30年间东湖水域发生了显著变化，大量湖泊面积被占用，共减少14%（5.10 km2），岸线长度缩减22%（43.47 km）。该数据集存储为.shp格式，由7个数据文件组成，数据量为1.91 MB（压缩为一个文件，1.07 MB）。
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DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2021.02.05

CSTR: https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.14.2021.02.05

数据可用性声明：

本文关联实体数据集已在《全球变化数据仓储电子杂志（中英文）》出版，可获取：

https://doi.org/10.3974/geodb.2021.04.06.V1或https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.11.2021.04.06.V1.

1  前言

城市湖泊作为城市湿地系统的重要组成部分之一，对于城市发展、生态系统平衡和防洪蓄洪有着重要作用[1–3]。近年来，随着城市化进程的持续推进，城市建成区的扩张给城市滨水区带来了经济上的繁荣，同时也导致了原有湿地面积的急剧减少，带来水污染加剧、防洪调蓄能力下降、生态安全恶化和生物多样性减少等问题[4,5]。
武汉东湖位于长江南岸，水域面积约为30 km2，是杭州西湖面积的6倍，2014年以前，东湖是中国最大的城中湖[6]。随着社会经济的快速发展，改革开放后武汉经历了快速城市化过程，中心城区不断向外扩张，东湖部分水体被侵占，使其面积不断缩小，2014年以后，东湖让位于武汉汤逊湖，成为中国第二大城中湖。作为长江流域乃至全中国最为典型的城中湖之一，了解东湖的水域变化历程有利于为湖泊湿地系统的保护，城市发展与生态环境协调以及城市景观规划管理提供参考。
本研究收集了东湖1990‒2020年7期遥感影像数据，借助ENVI和ArcGIS平台对研究区遥感影像进行水体提取和修正，并对其面积和岸线长度进行计算，得到研究区1990–2020水域变化数据集。
2  数据集元数据简介

《武汉东湖水域变化数据集（1990‒2020）》[7]的元数据包括名称、作者、地理区域、数据年代、时间分辨率、空间分辨率、数据集组成、数据出版与共享服务平台、数据共享政策等信息见表1[8]。
表1  《武汉东湖水域变化数据集（1990‒2020）》元数据简表
	条目
	描述

	数据集名称
	武汉东湖水域变化数据集（1990‒2020）

	数据集短名
	EastLake_1990-2020

	作者信息
	刘小琼，中国地质大学（武汉）环境学院，dancy_cug@163.com
马伯文，中国地质大学（武汉）地理与信息工程学院，m.bowen@foxmail.com
王旭，中国地质大学（武汉）地理与信息工程学院，jorrywangxu@163.com
李丹，广东财经大学地理与旅游学院，danl_163@163.com
陈昆仑，中国地质大学（武汉）体育境学院，chenkl@cug.edu.cn

	地理区域
	武汉市洪山区

	数据年代
	1990‒2020

	空间分辨率
	30 m

	数据格式
	.shp

	数据量
	1.91 MB（压缩文件1.07 MB）

	数据集组成
	1990/09/02、1995/08/31、2000/09/13、2005/09/11、2010/12/30、2015/10/25、2020/08/03 7期东湖水域数据

	基金项目
	教育部（CUG2018123）

	数据计算环境
	ENVI和ArcGIS平台

	出版与共享服务平台
	全球变化科学研究数据出版系统http://www.geodoi.ac.cn

	地址
	北京市朝阳区大屯路甲11号100101，中国科学院地理科学与资源研究所

	数据共享政策
	全球变化科学研究数据出版系统的“数据”包括元数据（中英文）、通过《全球变化数据仓储电子杂志（中英文）》发表的实体数据集和通过《全球变化数据学报（中英文）》发表的数据论文。其共享政策如下：（1）“数据”以最便利的方式通过互联网系统免费向全社会开放，用户免费浏览、免费下载；（2）最终用户使用“数据”需要按照引用格式在参考文献或适当的位置标注数据来源；（3）增值服务用户或以任何形式散发和传播（包括通过计算机服务器）“数据”的用户需要与《全球变化数据学报（中英文）》编辑部签署书面协议，获得许可；（4）摘取“数据”中的部分记录创作新数据的作者需要遵循10%引用原则，即从本数据集中摘取的数据记录少于新数据集总记录量的10%，同时需要对摘取的数据记录标注数据来源[9]

	数据和论文检索系统
	DOI, CSTR, Crossref, DCI, CSCD, CNKI, SciEngine, WDS/ISC, GEOSS


3  数据研发方法

3.1  原始数据

本研究的数据来源于美国地质调查局网站影像数据库
。研究区春夏季处于雨季，降水较为频繁，密集的阴雨天气使得获取的遥感影像云量较大，而强降雨又会使得湖泊水体边界具有不确定性，因此本研究选用秋冬少雨季节的遥感数据，以回避以上问题。基于此，本文选取了1990/09/02、1995/08/31、2000/09/13、2005/09/11/、2010/12/30、2015/10/12、2020/08/03（行列号123/039，云量低于10%）7期Landsat遥感影像[10]来实现武汉东湖水体信息的提取。
3.2  操作流程

（1）以ENVI软件为技术平台，利用改进的水体指数模型（MNDWI）[10,11]提取东湖水体：①通过辐射定标、大气校正等对遥感影像进行预处理；②计算MNDWI指数；③判断是否有异常值，若有异常值，则消除异常值；④通过调试参数并结合国内已有研究，将阈值设定为0.2，进行水陆分离；⑤提取水体数据。
（2）基于ArcGIS技术平台，结合同时期Google Earth影像的数据修正：提取东湖水体后利用ArcGIS软件中的平滑工具，消除解译中的锯齿状边界，使其与实际边界更为接近。经多次试验可知，当平滑容差为90 m时，与实际边界最为接近。完成边界平滑工作后，结合同时期的Google Earth影像对提取数据进行调整和修正。
（3）利用ArcGIS技术平台的计算工具统计不同时期东湖的面积大小和岸线长度。
4  数据结果与验证

4.1  数据集组成

本数据集包含1990、1995、2000、2005、2010、2015和2020年七期武汉东湖的水体数据，用以呈现东湖近30年的水域变化情况。
4.2  数据结果

1990‒2020年武汉东湖6期数据变化情况如表2和图1所示：
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图1  武汉东湖面积三十年空间变化对比图（1990‒2020）
由表2和图1可以看出，1990‒2020年间武汉东湖的水域发生了显著变化，大量湖泊面积被占用。湖泊面积从1990年的35.57 km2减少至2020年的30.48 km2，从1990年到2020年，湖泊面积共减少了14%（5.1 km2）。总体来看，面积变化较为显著的时间段为1990‒2000年期间。另外，30年间东湖水体岸线长度总体呈持续减少趋势，部分年份出现增加状态。1990年岸线长度为198.58 km，2020年缩减至155.11 km。直至2020年，东湖岸线长度减少比例高达22%（43.47 km）。总体上湖泊岸线减少主要发生在1995‒2000年和2015‒2020年两个时间段。
1990‒1995年间，东湖面积由35.57 km2减少至34.40 km2，减少幅度为3%（‒1.17 km2），岸线长度出现小幅增长，由198.58 km增长至201.08 km。在此期间，东湖水体被少量占用，使得北部和东南部水体面积缩减，占用的部分水体使得水域岸线趋于复杂，水体破碎化程度加深。
1995‒2000年间，东湖面积由34.40 km2减少至33.40 km2，减少幅度为3%（1 km2），岸线长度也由201.08 km减少至181.18 km，减少幅度为10%（19.90 km）。该时期面积减少主要发生在东湖东北部沿岸地区，占用的部分水体以片状为主，使得东北部部分水域岸线趋于简单。
2000‒2005年间，东湖面积由33.40 km2减少至32.27 km2，减少幅度为3%（‒1.13 km2），岸线长度少量减少，由181.18 km减少至179.19 km，减少幅度为1%（1.99 km）。5年间东湖面积减少零星发生在沿岸村落，占用少量东湖水体，使得东湖水域面积减少，岸线变短。
2005‒2010年间，东湖面积由32.27 km2减少至31.61 km2，减少幅度为1%（0.66 km2），岸线长度由179.19 km减少至175.44 km，减少幅度为2%（3.75 km）。该时期东湖北部和东南部水体被侵占明显，使得东湖面积和岸线长度减少。
2010‒2015年间，东湖面积由31.61 km2减少至31.27 km2，减少幅度为1%（0.34 km2），岸线长度出现增长态势，由175.44 km增长至178.52 km，增长幅度为2%（3.08 km）。这一时期东湖北岸沿岸水体继续被侵占，水体形态也由于修建隧道发生改变。
2015‒2020年间，东湖面积由31.27 km2减少至30.48 km2，减少幅度为1.4%（5.10 km2），岸线长度也由178.52 km减少至155.11 km，减少幅度为22%（23.41 km）。该时期东湖水体变化主要发生在水域外围边界，使得面积减少，岸线趋于简单化。
5  结论

东湖作为长江流域乃至全中国最为典型的城中湖，对于武汉的城市发展、防洪调蓄乃至生态安全起到至关重要的作用[12,13]，了解东湖水域的演化情况更有其必要性。本数据集基于1990‒2020年7期Landsat遥感影像和Google Earth高清影像，通过ENVI和ArcGIS平台提取和修正东湖水体矢量数据，在此基础上通过计算不同年代东湖的水域面积和岸线长度，确定东湖的水域变化情况。武汉东湖水域变化数据集对于研究东湖形态演化，了解武汉城市发展阶段特征，分析东湖及其周边生态安全格局和区域生态环境保护等有着至关重要的作用，同时更是不可或缺的地理基础数据。
作者分工：刘小琼和陈昆仑对数据集的获取开发做了总体设计；马伯文、王旭和李丹采集了基础数据，刘小琼和马伯文处理了本数据集，刘小琼撰写了数据论文；陈昆仑修改了数据论文。
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