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摘  要：参考作物蒸发蒸腾量（ET0）是影响农业和环境的重要因子。作者团队选取关中地区的杨凌、三原、彬县、宝鸡、宝鸡县和长武6个国家气象站点，利用站点2010–2019年逐日气象数据（最高气压、最低气压、最高气温、最低气温、降雨量、日照时数、最大风速等），结合联合国粮农组织FAO推荐的P-M模型，计算2010–2019年逐日参考作物蒸发蒸腾量（ET0）；再利用反距离权重空间插值法得到2010–2019年关中地区ET0空间分布数据，共同构成关中地区参考作物蒸发蒸腾量数据集（2010–2019）。数据集包括：（1）关中地区范围数据；（2）站点位置矢量数据；（3）站点位置信息及2010–2019年逐日ET0数据；（4）2010–2019年逐年ET0空间分布数据。数据集存储为.shp、.tif和.xlsx格式，由27个数据文件组成，数据量为65.4 MB。
关键词：参考作物蒸发蒸腾量（ET0）；P-M模型；关中地区；陕西
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2021.02.12

CSTR: https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.14.2021.02.12.
数据可用性声明：

本文关联数据集已在《全球变化数据仓储电子杂志（中英文）》出版，可获取：

https://doi.org/10.3974/geodp.2021.03.07.V1或https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.11.2021.03.07.V1.

1  前言

参考作物蒸发蒸腾量（ET0）是作物需水量计算及水资源评价的重要因素，也是制定水法及水环境评估的依据[1,2]。ET0受制于气候条件，反映了不同时期不同地区的大气蒸散能力对作物需水量的影响，与土壤类型及作物种类无关[3]。截至目前，ET0计算方法达50种以上，如Makkink[4]、Hargreaves[5]、Irmark[6]以及联合国粮农组织FAO推荐的P-M[7–9]等模型。P-M模型作为联合国粮农组织推荐的标准ET0计算模型，应用最为广泛。该模型综合了辐射项与空气动力学项，在气候条件差异较大的地区均能取得可靠的计算结果，应用时无需进行参数调整[10]。
关中地区指陕西省中部腹地的西安、铜川、宝鸡、咸阳及渭南等5个地级市的行政辖区，地理位置位于33(35(N–35(52(N，106(18(E–110(38(E，南北窄、东西长。关中地区自然条件优越，自古亦是我国农业富庶地区，也是我国农业起源地，灌溉条件优越，土壤质地肥沃，农业生产潜力高。选取关中地区的杨凌、三原、彬县、宝鸡、宝鸡县、长武等6个国家气象站点，经中国气象数据网
获取气象数据，包括最高气压、最低气压、最高气温、最低气温、降雨量、日照时数、最大风速等，构建了2010–2019年关中地区ET0数据集。该数据集计算结果能够反映关中地区行政区划单元内部的大气蒸散能力，为该地区的水利工程规划设计及农业节水研究奠定扎实基础，可提升对关中地区气候变化的认识，为区域水资源管理、农业开发和生态环境保护提供参考。

2  数据集元数据简介

《关中地区参考作物蒸发蒸腾量数据集（2010–2019）》[11]名称、作者信息、地理区域、数据年代、时间分辨率、空间分辨率、数据集组成、数据出版与共享服务平台、数据共享政策等信息见表1。

表1  《关中地区参考作物蒸发蒸腾量数据集（2010–2019）》元数据简表
	条  目
	描  述

	数据集名称
	关中地区参考作物蒸发蒸腾量数据集（2010–2019）

	数据集短名
	ET0_Guanzhong_2010-2019

	作者信息
	王拴定，陕西省泾惠渠灌溉中心，807860882@qq.com
孙刚锋，陕西省泾惠渠灌溉中心，864964464@qq.com
魏  征，中国水利水电科学研究院，weizheng@iwhr.com
王  锦，中国科学院空天信息创新研究院，wangjin@aircas.ac.cn
林人财，中国水利水电科学研究院，190453501@qq.com
崔  鹭，中国水利水电科学研究院，20833192@qq.com

	地理区域
	关中地区
	数据年代   2010–2019          时间分辨率   1 d

	数据格式
	.xlsx、.tif、.shp
	数据量压缩后   6.68 MB

	数据集组成
	关中地区范围数据；站点位置矢量数据；站点位置信息及2010–2019年逐日ET0数据；2010(2019年逐年ET0空间分布数据

	基金项目
	中华人民共和国科学技术部（2017YFC0403202）

	数据计算环境
	Microsoft Excel 2019；ArcGIS10.4

	出版与共享服务平台
	全球变化科学研究数据出版系统 http://www.geodoi.ac.cn

	地址
	北京市朝阳区大屯路甲11号100101，中国科学院地理科学与资源研究所

	数据共享政策
	全球变化科学研究数据出版系统的“数据”包括元数据（中英文）、通过《全球变化数据仓储电子杂志（中英文）》发表的实体数据集和通过《全球变化数据学报（中英文）》发表的数据论文。其共享政策如下：（1）“数据”以最便利的方式通过互联网系统免费向全社会开放，用户免费浏览、免费下载；（2）最终用户使用“数据”需要按照引用格式在参考文献或适当的位置标注数据来源；（3）增值服务用户或以任何形式散发和传播（包括通过计算机服务器）“数据”的用户需要与《全球变化数据学报（中英文）》编辑部签署书面协议，获得许可；（4）摘取“数据”中的部分记录创作新数据的作者需要遵循10%引用原则，即从本数据集中摘取的数据记录少于新数据集总记录量的10%，同时需要对摘取的数据记录标注数据来源[12]

	数据和论文检索系统
	DOI, CSTR, Crossref, DCI, CSCD, CNKI, SciEngine, WDS/ISC, GEOSS


3  数据研发方法

3.1  计算原理
选定关中地区具有代表性的杨凌、三原、彬县、宝鸡、宝鸡县、长武等6个国家气象站点，并由2010–2019共10 年的气象数据（最高气压、最低气压、最高气温、最低气温、相对湿度、最小相对湿度、降水量、最大风速、极大风速、平均风速等），计算各站点逐日ET0。使用联合国粮农组织FAO推荐的ET0计算方法[13]：
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式中，ET0为参考作物蒸发蒸腾量（mm/d）；
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为饱和水汽压与空气温度关系曲线的斜率（kpa/(C）；G为土壤热通量（MJ/m2/d）；Rn为冠层表面净辐射（MJ/m2/d）；
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为湿度计常数（kpa/(C）；u2为地面2 m高处的风速（m/s）；es为饱和水气压（kpa/(C）；ea为实际水气压（kpa/(C）。

3.2  反距离权重空间插值法
反距离权重空间插值法（Inverse Distance Weighted, IDW），是一种加权平均内插法，假定每个观测值都有着局部影响，这种影响随着距离增大而减小[14]。计算公式如下：
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式中，P为估计值；Pi为i点计算值；di为待估值点与实测数值点i之间的距离；n为气象站点的个数。
4  数据结果

4.1  数据集组成
数据集由站点位置信息及2010–2019年逐日ET0数据，2010–2019年逐年ET0空间分布数据，关中地区范围数据，站点位置矢量数据组成，详细信息见表2。

4.2  数据结果
如图1所示，2010–2019年，关中地区相同站点ET0年际变化表现出相似规律，表现出先增加后降低的趋势，在每年7月达到峰值；5–8月，气温升高，植株蒸腾旺盛，土壤蒸发能力较强，蒸发蒸腾量增大，该时段ET0范围为2.01–7.38 mm/d；1月，气温降低，蒸发能力弱，蒸发蒸腾量降低至最低值，约0.48–1.85 mm/d。关中地区各站点间参考作物蒸发蒸腾量差异不大，说明关中地区各地气候条件基本一致，在进行各类与农业、水利相关的科学研究时可不必考虑气候条件带来的影响或偏差。

根据关中地区逐日气象资料，结合P-M模型计算逐日ET0，利用ArcGIS 10.4中的反距离权重法绘制关中地区逐年ET0空间分布图。图2为选取的典型年（2010、2013、2016、2019）ET0空间分布，其分布特征表现出相似性，由关中地区东北方向至西南方向递减。这与关中地区的地形以及农业种植区分布息息相关，关中地区其地形总体呈现出“中间低、四周高，西部比东部高”的特征，其农业主要分布在关中地区中部。同时，ET0的空间分布具有变异性，且差异较大，ET0介于800–1,198 mm之间，最小值为800 mm，最大值为1,198 mm。

表2  关中地区参考作物蒸发蒸腾量（ET0）数据集组成文件简表

	数据
	数据格式
	数据内容
	数据量

	站点位置信息及2010–2019年逐日ET0数据
	.xlsx
	ET0数据
	373 KB

	2010–2019年逐年ET0空间分布数据
	.tif
	ET0数据
	65 MB

	关中地区范围数据
	.shp
	矢量文件
	41.4 KB

	站点位置矢量数据
	.shp
	矢量文件
	4.65 KB
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图1  关中地区各站点2010–2019年ET0变化
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图2  关中地区参考作物蒸发蒸腾量（ET0）年值
5  总结与讨论

本文选取关中地区6个典型站点，根据联合国粮农组织FAO推荐的ET0计算方法计算2010–2019年逐日参考作物蒸发蒸腾量ET0。结果表明：

（1）2010–2019年，关中地区ET0在相同站点，每年表现出的规律高度一致，ET0呈现先增加后降低的趋势，在7月达到峰值，5–8月蒸发蒸腾量较大，维持在2.01–7.38 mm/d，在1月蒸发蒸腾量降低至最小，约0.48–1.85 mm/d；

（2）关中地区各典型气象站点间参考作物蒸发蒸腾量ET0差异不大，关中地区各地气候条件基本一致；

（3）年际ET0空间分布特征表现出相似性，由关中地区东北方向至西南方向递减，同时，ET0的空间分布具有变异性，且差异较大，ET0介于800–1,198 mm之间，最小值为800 mm，最大值为1,198 mm。

关中地区是我国农业富庶地区，亦是我国农业的起源地，灌溉条件优越，土壤质地肥沃，农业生产潜力高，参考作物蒸发蒸腾量与作物需水量密切相关。其占地面积大，约5.58
[image: image7.wmf]´

104 km2，占陕西省总面积的27%[15]。研究结果可为提高对关中地区气候变化的认识，为区域水资源管理、农业开发和生态环境保护提供参考。未来研究中，可考虑气候变化条件下或不同气候分区及人类活动对ET0时空分布规律的影响。

作者分工：王拴定对数据集的开发做了总体设计；孙刚锋、赵晓涛采集和处理了关中地区站点气象数据；魏征和王锦设计了模型统计算法；林人财、崔鹭撰写了数据论文。
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